对于sin(500\*2\*pi\*t)的信号，1200频率抽样，得到的fft是0-1200Hz的

我们要对幅度归一，也就是乘上dt，

我们也要将频率移动，将600-1200的一部分移动到左边。

对于fft移动之前的结果和移动之后的结果

移动之前的频谱图是 0-1200

移动后的频谱 -600-600

